
	


	 АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	       от  8.11.2016                                                                                             № 252


станица Губская


О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  Губского сельского поселения Мостовского района в части корректировки градостроительных регламентов	


Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Краснодарского края, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 36 «О передаче полномочий органа местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселений на 2016 год», решением Совета Губского сельского поселения от 30 декабря 2015 года № 69 «О принятии полномочий Губским сельским поселением Мостовского района от органа местного самоуправления муниципального района на 2016 год», Уставом Губского сельского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Губском сельском поселении, утвержденным решением Совета Губского сельского поселения от 10 ноября 2006 года № 54 п о с т а н о в л я ю:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Губского сельского поселения Мостовского района в населенных пунктах Губского сельского поселения в части корректировки градостроительных регламентов:
1)  в станице Баракаевской – 15 ноября 2016 года, в 10-00 часов, в здании сельской библиотеки  по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, улица Школьная;
2) в станице Хамкетинской – 15 ноября 2016 года, в 13-00 часов, в здании сельской библиотеки по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, станица Хамкетинская;
3) в станице Губской – 15 ноября 2016 года, в 16-00 часов, в здании Губского сельского Дома культуры по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, станица Губская, улица Мира, 129.       
2. Организацию и проведение публичных слушаний поручить комиссии по землепользованию и застройке Губского сельского поселения.
3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Губского сельского поселения Мостовского района: организовать в срок с 8 ноября 2016 года по 15 ноября 2016 года экспозицию демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Губского сельского поселения Мостовского района: в станице Баракаевской, в здании сельской библиотеки  по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, улица Школьная; в станице Хамкетинской, в здании сельской библиотеки по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, станица Хамкетинская;  в станице Губской, в здании Губского сельского Дома культуры по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, станица Губская, улица Мира, 129.      
4. Общему   отделу    администрации  Губского сельского поселения  (Перова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Предгорье» и разместить на официальном сайте администрации Губского сельского поселения  Мостовского района  в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Исполняющий обязанности
главы Губского
сельского поселения 					                              Т.В. Хадеева
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Исполнитель 								     Редькина И.С.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменения  в часть III Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Губского сельского поселения, утвержденных Решением Совета Губского сельского поселения  №194 от 06 ноября 2013 года года, вносятся  на основании Постановления администрации Губского сельского поселения № 239 от 26 октября 2016 года "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Губского сельского поселения Мостовского района в части корректировки градостроительных регламентов" в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Губского сельского поселения, Генеральным планом Губского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Губского сельского поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в целях приведения регламентов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса и  действующей редакцией Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (Приложение к приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709).

                                                                    













Внести следующие  изменения  в частьIII Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Губского сельского поселения:

Статья 36. Градостроительные регламенты.
Жилые зоны. Ж – 1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами.  
1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Содержание видов разрешенного использования земельных участков и виды разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кодов 2.1, 2.2, 12 привести в соответствие с действующей редакцией Классификатора видов разрешенного использования земельных участков (Приложение к приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709) (далее по тексту - Классификатор), изложив их в следующей редакции:
	Код вида
разрешен-ного использо-
вания
	Виды разрешенного использования земельных участков 
	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства,
объектов вспомогательного назначения

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных



            2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Исключить виды разрешенного использования имеющие коды Классификатора 6.3, 6.4:
	6.3
	Легкая промышленность

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  200/250000 кв. м;
- минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м., при условии соблюдения технических норм и требований СанПиН;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 61%.
- максимальное количество этажей –  2 этажа.
- минимальный процент озеленения - 15 % от площади земельного участка.
Размещение производственных объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон. 

	6.4
	Пищевая промышленность

	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  200/250000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.,  при условии соблюдения технических норм и требований СанПиН;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 55%;
- максимальное количество этажей –  2 этажа.
- минимальный процент озеленения  - 15 % от площади земельного участка.
Размещение производственных объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон.



Ж-2 – Зона перспективной жилой застройки. 
Установить виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, изложив их в следующей редакции:
	Код вида
разрешен-ного использо-
вания
	Виды разрешенного использования земельных участков 
	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства,
объектов вспомогательного назначения
	Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
	- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 300 /2500 кв. м;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
-максимальное количество этажей объектов капитального строительства 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
Минимальные отступы от границы смежного земельного участка до:
 - жилых зданий - 3 м;
- хозяйственных построек- 1 м;
- построек для содержания скота и птицы (а также надворных туалетов) – 4 м.
В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:
- для одноэтажного – 1 м.;
- для двухэтажного – 1,5 м.;
- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее    6 м.
Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
Максимальное количество этажей для гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) – 1 этаж.
Максимальная высота гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) от уровня земли до верха конька кровли - 6 метров, высота помещения не менее 2.4 м.

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	     Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
      производство сельскохозяйственной продукции;
      размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
      содержание сельскохозяйственных животных
	Минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 500 /5000 кв. м;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 
-максимальное количество этажей объектов капитального строительства – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
Минимальные отступы от границы земельного участка до:
 - жилых зданий - 3 м;
- хозяйственных построек- 1 м;
- построек для содержания скота и птицы (а также надворных туалетов) – 4 м.
В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:
- для одноэтажного – 1 м.;
- для двухэтажного – 1,5 м.;
- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее -  6 м.
Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
Максимальное количество этажей для гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) - 1этаж.
Максимальная высота гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) от уровня земли до верха конька кровли - 6 метров, высота помещения не менее 2.4 м.

	2.3
	Блокированная жилая застройка

	1)Объекты капитального строительства:
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти); 
2)Объекты вспомогательного назначения:
размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений.
3)Вспомогательные виды использования земельных участков:
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур,
	- минимальная/максимальная площадь приквартирного участка блокированного  жилого дома на одну семью   – 300/2500 кв. м;
-максимальное количество этажей объектов капитального строительства – 3 этажа 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 
Минимальные отступы от границы смежного земельного участка до:
    - жилых зданий - 3 м;
    -  хозяйственных построек- 1 м;
- хозяйственных построек для содержания животных (а также надворных туалетов) - 4 м;
Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
Максимальное количество этажей для гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) -1этаж.
Максимальная высота гаражей и подсобных сооружений (хозяйственных построек) от уровня земли до верха конька кровли)- 6 метров, высота помещения не менее 2.4 м.

	3.1
	Коммунальное обслуживание 

	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости.
 (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
	     - минимальная/максимальная площадь земельных участков –4/50000 кв.м.;
- максимальное количество этажей  – не более 2 этажей;
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 22 м; 
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м. (за исключением линейных объектов);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов;
Минимальный процент озеленения 10% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов.

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
	Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий общего пользования.



2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Код вида
разрешен-ного использо-
вания
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства

	3.2
	Социальное обслуживание 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 500/50000 кв. м;
-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м, за исключением линейных объектов;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.


	3.3
	Бытовое обслуживание 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  200/5000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.

	3.4
	Здравоохранение 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению)
	    - минимальная/максимальная площадь земельного участка– 2000/50000 кв. м;
- минимальные отступы от границ участка - 6 м;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	3.5
	Образование и просвещение 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	   -минимальная/максимальная площадь земельного участка–  500/50000 кв. м;
-минимальные отступы от границ участка - 5 м, от  красной  линии - 10 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. 
-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
-минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	3.6
	Культурное развитие 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка –  500/50000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м ;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	3.7
	Религиозное использование

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  300/10000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м.;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.


	3.8
	Общественное управление 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  500/5000 кв. м;
- минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	4.1
	Деловое управление 

	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	   - минимальная/максимальная площадь земельного участка–  500/5000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м ;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	4.3
	Рынки 

	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка –  5000/50000 кв. м;
- минимальные отступы от границ участка - 10 м;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.

	4.4
	Магазины 

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  500/10000 кв. м;
- минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  500/1000 кв. м;
- минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.

	4.6
	Общественное питание 

	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/5000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них




	 - минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 500 /5000 кв. м;
- минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.;
-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- озеленение территории – не менее 15% от площади земельного участка.

	4.8
	Развлечения

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах так же допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых  для проведения азартных игр, и  игровых столов, а так же размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон.
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 1000 /5000 кв. м;
-минимальные отступы от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
- минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.

	6.8
	Связь

	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.
	-минимальная/максимальная площадь земельных участков –10/5000 кв.м.
- минимальные отступы от границ участка - 1 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.
- высота  – не более 124 м.

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 500 /20000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.; 
-максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.
Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания до пожарных депо 10 м. (15 м. - для депо I типа).

	9.2
	Курортная деятельность 
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000/5000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м ; 
- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 15 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
- минимальный процент озеленения - 25% от площади земельного участка.



[bookmark: _Toc433729385][bookmark: _Toc437351204][bookmark: _Toc438552185]3. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.  

Виды разрешенного использования объектов:
     -площадки для мусорных контейнеров;
     - детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки;
     - оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
     - защитные дорожные сооружения;
     - элементы обустройства автомобильных дорог;
     - специализированные технические средства оповещения и информации;
     - объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Примечание:
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.
В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки.
При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на индивидуальном земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.
На территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.
Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные в жилые дома гаражи на одно-два машиноместа на индивидуальный участок. Максимальное количество   надземных этажей – не более 1 этажа (с возможностью использования мансардного этажа).
Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. 
Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома.
Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.
Все строения должны быть  обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние не менее 4м.
Размещение навесов должно осуществляться  с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной  продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять  законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов  минимальный отступ от границы участка – 1м.
При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей долевой собственности.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Хозяйственные постройки  следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;
Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади, и т.д.) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.
На придомовом участке допускается:
— по согласованию с санитарной службой установка небольшого количества действующих пчелиных ульев — не более 5 (при условии обеспечения мер безопасности для смежных домовладельцев (совладельцев)), на расстоянии не менее 5 м от границ участка.
— устройство небольшого (соразмерного площади участка) ландшафтно-обустроенного, не дренирующего в грунт противопожарного водоема (пруда, бассейна) с одновременным информированием об этом местных органов Государственного пожарного надзора;
Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. Изменение  рельефа  земельного участка допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.
Запрещается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и  электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду.
Запрещается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости.
Запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.).
Обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику.
Оборудования площадок для остановки автомобилей.
Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований  технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации).

Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:
· от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м.; 
· от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении технических регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот;
· минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных  строений (бани, гаражи и других) - 1 м; 
· от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8 м.;
· от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка и красной линии - не менее 4 м. и 7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и других действующих норм;
· от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
· от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
· от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
· от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 м.
· от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
· Предоставление  земельных участков под строительство в границах зон затопления и подтопления запрещается.
· Для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо обеспечивать возможность подъезда и эксплуатации, в том числе на инвалидных колясках, к организациям обслуживания с учетом требований  СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99.
Требования к ограждению земельных участков: 
– ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 
–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,0 метров; 
- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
– ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 
– допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр).
– по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Статья  37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.
ОД-1.	Центральная зона общественного и коммерческого назначения.

2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Содержание видов разрешенного использования земельных участков и виды разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кодов 2.1, 2.2 привести в соответствие с действующей редакцией Классификатора, изложив их в следующей редакции:

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства 
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных


ОД-2.	Зона общественного центра местного значения.
1.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Содержание видов разрешенного использования земельных участков и виды разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кодов 2.1, 2.2 привести в соответствие с действующей редакцией Классификатора, изложив их в следующей редакции:
	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства 
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных


[bookmark: _Toc438552186]Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
П–5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.
2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Исключить вид разрешенного использования имеющий код Классификатора 1.7:
	Код вида
разрешен-ного использо-
вания
	Виды разрешенного использования земельных участков

	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства

	1.7
	Животноводство

	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков.
	- минимальная / максимальная площадь земельного участка–  500 / 500000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м., от фронтальной границы участка – 5 м.; 
- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа;
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 17 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%
- минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка.


[bookmark: _Toc433729388][bookmark: _Toc437351207][bookmark: _Toc438552188]Статья 40. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.
СХ–1. Зона сельскохозяйственных угодий.
1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
[bookmark: _Toc433729392][bookmark: _Toc437351212][bookmark: _Toc438552190]Исключить вид разрешенного использования Растениеводство, код вида разрешенного использования 1.1.

	код вида
разрешен-ного использо-
вания
	виды разрешенного использования земельных участков
	виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства

	1.1
	растениеводство

	осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков.
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000 /250000 кв.м.
в случае строительства теплиц:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/250000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м ;
- максимальное количество этажей зданий –  2 этаж;
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 9 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%



Дополнить регламенты видами разрешенного использования имеющими код вида разрешенного использования 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 
Содержание видов разрешенного использования земельных участков и виды разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кодов 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 привести в соответствие с действующей редакцией Классификатора, изложив их и предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства в следующей редакции:
	Код вида
разрешен-ного использо-
вания
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства

	1.2
	выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/50000 кв. м;


	1.3
	овощеводство
	осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/50000 кв. м;
-минимальные отступы от границ смежных  земельных участков – 3 м, от фронтальной границы участка – 5 м ;
- максимальное количество этажей зданий –  2 этаж;
- максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) -  не более 9 м; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%

	1.4
	выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
	минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/50000 кв. м;


	1.5
	садоводство
	осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
	минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/50000 кв. м

	1.6
	выращивание льна и конопли
	осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
	минимальная/максимальная площадь земельного участка–  1000/50000 кв. м



Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.
СН – 2. Зона размещения отходов потребления
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
      Содержание вида разрешенного использования земельных участков и виды разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кода 12.2 привести  в соответствие с действующей редакцией Классификатора, изложив  в следующей редакции:

	12.2
	Специальная деятельность
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки



В основных видах и параметрах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Статьи 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Статьи  37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. 
ОД-1.	Центральная зона общественного и коммерческого назначения.
ОД-2.	Зона общественного центра местного значения.
ОД-3.	Зона объектов здравоохранения.
ОД-4.	Зона объектов образования.
ОД-5.	Зона объектов религиозного назначения.
ОД-6. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах.
Статьи 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
П–3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности  СЗЗ-300  м.
П–5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.
Статьи 39. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
ИТ-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры 
Статья 4и. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.
СХ–1. Зона сельскохозяйственных угодий.
СХ–2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.
Статьи 41. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.
Р–1. Зона парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования
Р-3. Зона размещения  объектов отдыха и туризма.
Статья 4и. Градостроительные регламенты. Иные виды территориальных зон.
ИВ – 1. Зона озеленения специального назначения
содержание видов разрешенного использования земельных участков и видов разрешенного использования объектов капитального строительства, объектов вспомогательного назначения для кода 12 привести  в соответствие с действующей редакцией Классификатора, изложив  в следующей редакции:

	12.0
	Земельные участки (территории) общего пользования
	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства



Дополнить Правила землепользования и застройки статьей  48 «Организация строительства» следующего содержания:
Строительство новых, реконструкция и снос существующих зданий и сооружений (далее - строительство), возводимых на основании разрешения на строительство, полученного в установленном порядке, а также  благоустройство и инженерная подготовка территорий должна осуществляться в соответствии с требованиями 
"СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) .
При строительстве линейных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей должны дополнительно учитываться требования действующих нормативных документов.
В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, должны соблюдаться требования, установленные государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности указанных объектов, и государственными контрактами (договорами).
Требования данной статьи не распространяются на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными силами, в том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных участках.
Согласно Своду Правил строительные работы должны выполняться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технологической документацией.
 Строительная площадка
1. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленных органом местного самоуправления.
2. В случае необходимости по требованию органа местного самоуправления лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.
При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).
           3. Лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ должно оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов.
При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
4. Если эксплуатация имеющихся и оставляемых на строительной площадке зданий и сооружений прекращается, застройщиком должны быть приняты меры, исключающие причинение вреда населению и окружающей среде (отключены коммуникации, опорожнены имеющиеся емкости, удалены опасные или ядовитые вещества и т.п.). Лицо, осуществляющее строительство, должно принять меры, препятствующие несанкционированному доступу в здание людей и животных.
5. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ в соответствии с проектом производства работ.
6. В течение всего срока строительства лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать доступ на строительную площадку и строящееся здание (сооружение) представителей строительного контроля застройщика (заказчика), авторского надзора и органов государственного надзора.
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